|  |  |
| --- | --- |
| **Fin (Hz)** | **AV** |
| **0** | **0** |
| **100** | **7** |
| **500** | **60** |
| **1 K** | **66** |
| **50 K** | **68** |
| **100 K** | **68** |
| **500 K** | **68** |
| **1 M** | **69** |
| **10 M** | **67** |
| **25 M** | **57** |
| **50 M** | **41** |
| **75 M** | **30** |
| **100 M** | **24** |