|  |  |
| --- | --- |
| **AV** | **R2 (k ohm)** |
| **0.081** | **0.5** |
| **3.6685** | **0.75** |
| **5.4** | **1** |
| **5.7** | **1.25** |
| **5.85** | **1.5** |
| **5.9** | **1.75** |
| **5.95** | **2** |